|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bestelformulier 2022-01 **HORIZONTALE JALOEZIE** | | | | | | | | **Ordernummer:** | | |  | |
| **Duoflex / Varioflex / Framefix**TM  **Top Down-Bottom Up / TruFit**TM **/ Dubbelraamjaloezie** | | | | | | | |  | | | | |
| **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** | | | | | | | | (voorbehouden voor Luxaflex) | | | | |
| **Facturatiegegevens\*:** | | | **Afleveradres\*:** | | | | | | **Datum:** | | /  / | | |
|  | | |  | | | | | | **Klantnummer:** | |  | | |
| **Uw referentie\*:** | | | | |
| **Contactpersoon\*:** | | | ***\* Veld verplicht in te vullen*** | | | | **Paginanummer\*:**  / | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **REFERENTIE** | | |  | | | | | | **A** | **B** | **C** | | | ***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\**** |
| **AANTAL \*** | | |  | | | | | |  |  |  | | |
| **KLEURNUMMER \*** | | |  | | | | | |  |  |  | | |
| **LAMELTYPE \***  GEWENSTE LAMELTYPE  OPGEVEN  Varioflex : bediening eindloos ketting | | | DUOFLEX 25 mm – 35 mm – 50 mm – 70 mm (hoogte scheiding vanaf bovenzijde opgeven) | | | | | | mm/      mm | mm/      mm | mm/      mm | | |
| VARIOFLEX 25 mm  (hoogte scheiding vanaf bovenzijde opgeven) | | | | | | mm | mm | mm | | |
| FRAMEFIX™ 16 mm – 25 mm (standaard met zijgeleiding)  (altijd blijvende maten opgeven) | | | | | | mm | mm | mm | | |
| TOP DOWN/BOTTOM UP  16 mm – 25 mm  Altijd met zijgeleiding  OOK ATLTIJD KLEUR  BOVENBAK + SPANVOETJES  + PLAKPROFIEL OPGEVEN:  Wit, grijs of zwart | | TUIMELSCHUIF SPANVOETJES  Boven en onder | | | | mm | mm | mm | | |
| TUIMELSCHUIF SPANVOETJES  boven | | | | mm | mm | mm | | |
| TUIMELSCHUIF TRUFITTM  boven en onder | | | | mm | mm | mm | | |
| TUIMELSCHUIF TRUFITTM  boven | | | | mm | mm | mm | | |
| FRAMEFIX™ boven en onder | | | | mm | mm | mm | | |
| FRAMEFIX™ boven | | | | mm | mm | mm | | |
| DUBBELRAAMJALOEZIE 16 mm – 25 mm | | | | | | mm | mm | mm | | |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** | | |  | | | | | |  |  |  | | |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** | | |  | | | | | |  |  |  | | |
| **MAATVOERING \***  (bij plaatsing op de dag altijd  blijvende maten opgeven aub) | | | BLIJVENDE MAAT | | | | | |  |  |  | | |
| DAGMAAT | | | | | |  |  |  | | |
| **INSTALLATIEHOOGTE** (in mm)**\*** | | | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** | | | | | |  |  |  | | |
| **MONTAGE\*** | | | PLAATSING IN DE DAG | | | | | |  |  |  | | |
| PLAATSING OP DE DAG | | | | | |  |  |  | | |
| **KANT BEDIENING \*** | | | LINKS TREKKEN / LINKS TUIMELEN | | | | | |  |  |  | | |
| RECHTS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN | | | | | |  |  |  | | |
| LINKS TREKKEN / RECHTS TUIMELEN | | | | | |  |  |  | | |
| RECHTS TREKKEN / LINKS TUIMELEN | | | | | |  |  |  | | |
| **BEDIENING** | | | VARIOFLEX: KETTING (bedieningszijde opgeven) | | | | METAAL (standaard) | |  |  |  | | |
| PVC | |  |  |  | | |
| **OPTIES**  **Naast elkaar:** Enkel uitlijnen van de onderlat bij identieke hoogtes.  OPMERKING :  Bij bepaalde modellen zijn  niet alle opties beschikbaar  (zie tarief) | | | PLAFONDSTEUNEN | | | | | |  |  |  | | |
| VOORSPRONGSTEUNEN | | | KORT | | |  |  |  | | |
| MIDDEN | | |  |  |  | | |
| LANG | | |  |  |  | | |
| STEUNEN VOOR PVC- EN ALURAMEN | | | | | |  |  |  | | |
| ZIJGELEIDING | | | | | |  |  |  | | |
| ZIJGELEIDINGSSTEUNEN VOOR PVC- EN ALURAMEN | | | | | |  |  |  | | |
| NAAST ELKAAR | | | | | |  |  |  | | |
| OPVULBLOKJES | | | | | |  |  |  | | |
| FIXEERBEUGELS | | | | | |  |  |  | | |
| SCHUIFSTANG (voor Topdown/Bottom up) | | | | | |  |  |  | | |
| **OPMERKING** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |