|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bestelformulier 2022-01 | **Ordernummer:** |  |
|  | **PLISSE VRIJHANGEND SPECIALE VORMEN** |  |
|  | **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** | (voorbehouden voor Luxaflex) |
| **Facturatiegegevens\*:** | **Afleveradres\*:** | **Datum:** |   /  /     |
|                 |                 | **Klantnummer:** |       |
|  |  | **Uw referentie\*:**      |
| **Contactpersoon\*:** |       | ***\* Veld verplicht******in te vullen*** | **Paginanummer\*:**   **/**   |  |
|   |
| **REFERENTIE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | \*\*\* De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .\*\*\* |
| **AANTAL \*** |  |       |       |       |  |
| **KLEURNUMMER \*** |  |       |       |       |  |
| **BREEDTE** (in mm) **\*** | Bij vierhoek en driehoek : maten onderaan invullen. |      |      |      |  |
| **HOOGTE** (in mm) **\*** |  |      |      |      |  |
| **MAATVOERING \*** (bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub) | BLIJVENDE MAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | DAGMAAT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **INSTALLATIEHOOGTE** (inmm) **\*** | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** |      |      |      |  |
| **PLAATSING \*** | PLAATSING IN DE DAG | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PLAATSING OP DE DAG | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **KANT BEDIENING \***Niet nodig op te geven bij COMBI: altijd bediening L+R | LINKS  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | RECHTS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| ***GELIEVE HIERONDER HET JUISTE TYPE AAN TE DUIDEN (zie typeoverzicht in het tarief)*** |  |
| **COMBI *van boven naar onder******Koordbediening:*** Bediening steeds gescheiden links + rechtsToebehoren PowerView®: Zie bestelbon ‘PowerView®’ | KOORDBEDIENING  | type 1301 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | SMARTCORD® (enkel bij 32 mm)  | type 1300  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | LITERISE®  | type 1302 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MOTOR POWERVIEW® (enkel 32 mm) | type 1309 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | KLEUR BOVEN |       |       |       |  |
|  | KLEUR ONDER |       |       |       |  |
| **VIERHOEK*****Koordbediening***: Steeds aan de laagste zijdeModel BModel A | KOORDBEDIENINGtype 1401 | LINKS (model A) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | RECHTS (model B) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | KLEINE HOOGTE (in mm) |      |      |      |  |
|  | GROTE HOOGTE (in mm) |      |      |      |  |
|  | BASIS (in mm) |      |      |      |  |
|  | SCHUINE ZIJDE (in mm) |      |      |      |  |
| **DRIEHOEK** ***Koordbediening***: Steeds aan de hoogste zijde Model A Model B  | KOORDBEDIENINGtype 1701 | LINKS (model A) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | RECHTS (model B) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | GROTE HOOGTE (in mm) |      |      |      |  |
|  | BASIS (in mm) |      |      |      |  |
|  | SCHUINE ZIJDE (in mm) |      |      |      |  |
| **OPTIES**Voor de modellen met zijgeleiding, gelieve debestelbon **Plissé Ingespannen Speciale Vormen 2022-01** te gebruiken. | VOORSPRONG-STEUNEN | 40 mm  | (optie F3) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | 70 mm  | (optie F2) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | KLEMSTEUNEN  | WIT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | BRUIN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PLAKPROFIEL (max breedte 1300mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | AFWERKPROFIEL (L-profiel) (enkel bij plaatsing IDD) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | AFDEKPROFIEL (U-profiel) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MONTAGEPROFIEL (max breedte 1500mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | OPVULBLOKJES (referentienummer opgeven) | [ ]       | [ ]       | [ ]       |  |
|  | WIGJES 11° | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | VASTE SCHUIFSTANG (+ lengte opgeven in mm) | [ ]      | [ ]      | [ ]      |  |
|  | REGELBARE SCHUIFSTANG (1500-3000mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | AFWIJKENDE KLEUR PROFIELEN (kleurcode opgeven)  |       |       |       |  |
| **OPMERKING** |       |
|  |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |
|  |