|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Bestelformulier 2022-01 | | | | | | | | **ORDERNUMMER** | | | |
| VERTICALE JALOEZIE LOSSE RAIL | | | | | | | |  | | | |
| e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be | | | | | | | | (voorbehouden voor Luxaflex) | | | |
| **FACTURATIEGEGEVENS ⚫** | | | | | | | **AFLEVERADRES ⚫** | | | | | | | **DATUM** | | /   /     **⚫** | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | **KLANTNUMMER** | | **⚫** | |
| **UW REFERENTIE ⚫** | | | |
|  | | | |
| **CONTACTPERSOON** | | | | **⚫** | | | **PAGINANUMMER** | | | | | **/**    **⚫** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **⚫ *ZONES VERPLICHT IN TE VULLEN*** | | | | | | | | | | | **A** | | **B** | | **C** | | **\*\*\***  De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child Safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .**\*\*\*** |
| **REGEL-REFERENTIE** | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |
| **AANTAL ⚫** | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |
| **TYPE LAMEL** | | **⚫** | | | 52 mm PVC | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | 70 mm | | | ALU | | |  | |  | |  | |
|  | | | PVC | | |  | |  | |  | |
|  | | | 89 mm | | | ALU | | |  | |  | |  | |
|  | | | STOF | | |  | |  | |  | |
|  | | | PVC | | |  | |  | |  | |
|  | | | 127 mm | | | STOF | | |  | |  | |  | |
|  | | | PVC | | |  | |  | |  | |
| **BREEDTE ⚫** | | | | | in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing  hoogte vereist voor berekening maximale belasting | | | | | |  | |  | |  | |
| **HOOGTE ⚫** | | | | |  | |  | |  | |
| **MAATVOERING** | | | **⚫** | | BLIJVENDE MAAT | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | DAGMAAT | | | | | |  | |  | |  | |
| **INSTALLATIEHOOGTE ⚫** | | | | | in mm ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** | | | | | |  | |  | |  | |
| **BEDIENINGSZIJDE** | | **⚫** | | | LINKS\* | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | RECHTS\* | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | \*bij motorbediening: ACHTER of BOVEN de rail | | | | | |  | |  | |  | |
| **PAKKETZIJDE** | | | **⚫** | | LINKS | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | RECHTS | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | LINKS EN RECHTS (middensluiting) | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | MIDDEN (centraal) | | | | |  |  | |  | |  | |
| **KLEUR RAIL** | | | **⚫** | | zwart of bruin niet bij eindloosketting | | | | WIT (standaard) | |  | |  | |  | |
|  | | ALU/GRIJS | |  | |  | |  | |
|  | | ZWART | |  | |  | |  | |
|  | | BRUIN | |  | |  | |  | |
| **TYPE STEUN** | | **⚫** | | | CLIP VOOR PLAFONDMONTAGE (standaard) | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | PLAFONDSTEUN MET SCHROEF | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | VOORSPRONGSTEUN KORT (60-108mm) | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | VOORSPRONGSTEUN MIDDEN (108-156mm) | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | VOORSPRONGSTEUN LANG (156-204mm) | | | | | |  | |  | |  | |
| **BEDIENING ⚫** | **KOORD/KETTING** | | | | type bedieningsketting en verbindingsketting | | | | METAAL (standaard) | |  | |  | |  | |
| KUNSTSTOF | |  | |  | |  | |
| **EINDLOOSKETTING** | | | | type bedieningsketting en verbindingsketting | | | | METAAL | |  | |  | |  | |
| KUNSTSTOF | |  | |  | |  | |
| **STANG** | | | | bedieningszijde nooit gelijk aan pakketzijde | | | | | |  | |  | |  | |
| **POWERVIEW**® **MOTOR 18 V** | | | | voor toebehoren: zie bestelbon ‘PowerView®’ | | | | | |  | |  | |  | |
| **MOTOR (IQ2)** | | | | bekabeld | | | | | |  | |  | |  | |
| RTS | | | | | |  | |  | |  | |
| **OVERLAP** | | | | | nooit aan de bedieningszijde | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OPMERKINGEN** | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra | | | | | | | | | | | | | | | | | |