





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Bestelformulier 2023-01 | | | | | | | | **Ordernummer :** | | |  | |
|  | | **DAKRAAMPRODUCTEN** | | | | | | | | (voorbehouden voor Luxaflex) | | | | |
|  | | **e-mail bestelling: orders@luxaflex-belgium.be** | | | | | | | |  | | | | |
| **Facturatiegegevens\*:** | | | | **Afleveradres\*:** | | | | | | **Datum:** | | /  / | | |
|  | | | |  | | | | | | **Klantnummer:** | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | **Uw referentie\*:** | | | | |
| **Contactpersoon\*:** |  | | | ***\* Veld verplicht***  ***in te vullen*** | | | **Paginanummer\*:**  **/** | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **REFERENTIE** | | | |  | | | | | A | B | | C | | | D |
| **AANTAL \*** | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  |
| **PRODUCT \***  \*\*Horizontale 25mm of 35mm: Gelieve bij de opties de kant van de tuimelknop in te vullen. | | | | ROLGORDIJN | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | PLISSE | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | DUETTE | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | HORIZONTALE 25mm \*\* | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | HORIZONTALE 35mm \*\* | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | COMBINATIE VAN 2 PRODUCTEN (zie onder) | | | | |  |  | |  | | |  |
| **KLEURNUMMER \*** | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  |
| **PROFIELKLEUR \*** | | | | NATUREL (standaard) | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | WIT = RAL 9016 | | | | |  |  | |  | | |  |
| **DAKRAAMTYPE** | | | | VELUX (volledig type noteren) | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | ROTO (zie instructies onderaan – maat X opgeven) | | | | |  |  | |  | | |  |
| **INDIEN EEN ANDER TYPE, GELIEVE DAN DE VOLGENDE GEGEVENS IN TE VULLEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BREEDTE** (maat A of X – in mm) | | | | zie meetinstructies onderaan | | | | |  |  | |  | | |  |
| **HOOGTE** (maat A of X – in mm) | | | | zie meetinstructies onderaan | | | | |  |  | |  | | |  |
| **RAAMLIJSTEN** | | | | RECHT 90° | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | SCHUIN 96° | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | SCHUIN 102° | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | SCHUIN 105° | | | | |  |  | |  | | |  |
| **COMBINATIE VAN 2 PRODUCTEN IN 1 DAKRAAM**  Mogelijke combinaties: zie tarief | | | | PRODUCTKEUZE OPGEVEN | | BOVEN | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | ONDER | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | KLEURNUMMER BOVEN | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | KLEURNUMMER ONDER | | | | |  |  | |  | | |  |
| **OPTIES** | | | | \*\*KANT TUIMELKNOP  (enkel bij horizontale) | | | LINKS | |  |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | | RECHTS | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | REGELBARE STANG | | | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | TOP DOWN / BOTTOM UP  (enkel bij duette en plissé) | | | | |  |  | |  | | |  |
| **OPMERKING** | | | |  | | | | |  |  | |  | | |  |

**Voor andere merken en types :**

1. rechte raamlijst 90°, schuine raamlijst tot 96°, schuine raamlijst tot 102°, schuine raamlijst tot 105°
2. de A maat (voorzijde van de raamlijst) voor breedte en hoogte



**Voor Roto Dakraam :** Rechte raamlijsten - Bovenaanzicht rechte raamlijsten of Schuine raamlijsten - Bovenaanzicht schuine raamlijsten

|  |
| --- |
| LUXAFLEX BELGIUM NV Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |

Maat X opgeven Maat X opgeven   
 (breedte en hoogte): (breedte en hoogte):